Die Floppy Sounds müssen als RAW Daten vorliegen.
Das Format muss 44100 Hz 16Bit Mono sein ...

Alle 6 Dateien müssen vorhanden sein sonst funktioniert kein Floppy Sound.

motor_on.raw
motor.raw	(muss Loopfähig sein ... !!)
motor_off.raw
stepper_inc.raw
stepper_dec.raw
anschlag.raw